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)ااختبار نهائي لمبحث المهارات الرقمية
​س1: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يلي:
​النموذج الحسابي هو:
​أ) جهاز مادي لربط الحواسيب.
​ب) تمثيل رياضي لنظام واقعي لتحليل سلوكه وتوقع نتائجه.
​ج) بروتوكول لنقل البيانات عبر الإنترنت.
​تعتبر "المتغيرات" في النموذج الحسابي هي:
​أ) الثوابت التي لا تتغير أبداً.
​ب) العناصر التي يمكن أن تتغير داخل النموذج مثل الوقت أو الحرارة.
​ج) النتائج النهائية فقط.
​أي من العناصر التالية يُستخدم لتبسيط المشكلة وجعلها قابلة للحل رياضياً؟
​أ) المعطيات (Parameters).
​ب) المعادلات (Equations).
​ج) الافتراضات (Assumptions).
​البرنامج المستخدم لمحاكاة الشبكات وتصميمها هو:
أ) Word
ب) Cisco Packet Tracer
ج) Photoshop
​الطبقة التي يعمل فيها جهاز الموجه (Router) حسب نموذج OSI هي:
أ) الأولى
ب) الثانية
ج) الثالثة
​الوظيفة الأساسية لخدمة DHCP هي:
أ) تأمين الشبكة من الفيروسات
ب) توزيع عناوين IP على الأجهزة تلقائياً
ج) تسريع الإنترنت
​الكابل المستخدم لربط جهاز حاسوب بجهاز محول (Switch) هو:
أ) Copper Straight-Through
ب) Copper Cross-Over
ج) كابل ألياف ضوئية

​س2: أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة:
​تسمى الطبقة السابعة في نموذج OSI بطبقة ___________ وهي التي يتعامل معها المستخدم.
​الجهاز الذي يعمل في الطبقة الثالثة (Network Layer) ويقوم بتوجيه البيانات هو ___________.
​عنوان (MAC address) هو عنوان فيزيائي فريد يتكون من ___________ بت.
​يعمل جهاز المحول (Switch) في الطبقة الثانية من نموذج OSI والتي تسمى طبقة ___________.
​
​س3: أ. صنف المهام التالية حسب الجهاز المسؤول عنها (المحول Switch / الموجه Router):
​توجيه البيانات داخل الشبكة المحلية بناءً على عنوان MAC: (.................)
​ربط شبكات مختلفة ببعضها البعض وتحديد أفضل مسار للبيانات: (.................)

ب- إذا كان عنوان IP للجهاز هو 192.168.1.5 وقناع الشبكة هو 255.255.255.0، حدد:
​جزء الشبكة: .............................
​جزء الجهاز: ..............................
​اذكر اثنين من مكونات "البيت الذكي" التي يمكن محاكاتها في برنامج Packet Tracer:
​.............................
​.............................
س4: اذكر فائدة واحدة لكل من الأجهزة الخارجية التالية:
​أجهزة (NAS): ................................................................
​أجهزة (UPS): ................................................................

​س5: أجب بنعم أو لا أمام العبارات التالية:
​( ) يُقصد بتمدد الشبكة زيادة عدد الأجهزة المرتبطة بها دون المساس بالأداء.
​( ) مؤشر "التوفر" يعني قدرة الشبكة على حماية مكوناتها من الاختراقات الأمنية فقط.
​( ) "التكرار" (Redundancy) يعني إضافة مسارات إضافية لضمان استمرار العمل عند حدوث عطل.
​( ) الأمان الرقمي يتطلب تحديث البرامج الثابتة (Firmware) بانتظام لتجنب الثغرات.

​السؤال الخامس: انظر الى الشكل الشبكة المنزلية التالية واملأ الفراغ بالاجابة الصحيحة 
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​عددُ الأجهزة المنزلية المكونة للشبكة ____________________
​خادمُ الشبكة هو ____________________
​وسيلةُ الربط بينَ الأجهزة هي ____________________
​الجهازُ المستخدمُ للربط بينَ الأجهزة المنزلية هوَ ____________________.
​طرائقُ عنونة الأجهزة في الشبكة 1- _______________ 2- ______________

​انتهت الأسئلة - مع تمنياتي لكم بالتوفيق 
اعداد فريق موقع الايمان 
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